微模式控件负载均衡器配置需求

负载均衡器虚ip172.18.34.60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 功能 | 需要负载均衡的端口 |
| 172.18.34.66 | 应用服务器 | 8080:http访问。10000：tcp |
| 172.18.34.67 | 应用服务器 | 8080:http访问。10000：tcp |
|  |  |  |

负载均衡策略：根据服务器负载分发

注意：负载均衡服务器需开启8080端口及10000端口。

--------------------------------------------------

工作流负载均衡器配置需求

负载均衡器虚ip172.18.34.63

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 功能 | 需要负载均衡的端口 |
| 172.18.34.61 | 应用服务器 | 8080:http访问。 |
| 172.18.34.62 | 应用服务器 | 8080:http访问。 |
|  |  |  |

负载均衡策略：根据服务器负载分发

注意：负载均衡服务器需开启8080端口